Odp-1

DZP-271-32/21 Brzesko dnia 12.08.2021 r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postepowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą: „**Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników- izolacja ściany zewnętrznej”** w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68, ogłoszonego w BZP nr: 2021/BZP 00125244/01 z dnia 23.07.2021 r.

# Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada wiedzę dotyczącą rodzaju materiału jakim jest wykonana zasypka

fundamentów/ścian.

**Odp: Nie posiada wiedzy. Szpital został zbudowany w latach 1970-1980.**

**Pytani**e **nr 2**

Jaki materiał ma zostać użyty do wykonania zasypki fundamentów/ścian? Przedmiar robót

sugeruje, że należy użyć materiału pozyskanego z wykopu. Proszę o potwierdzenie. Jakie

parametry ma spełniać zasypka po jej wykonaniu?

**Odp: Należy użyć materiału pozyskanego z wykopu.**

**Pytani**e **nr 3**

Przedmiar robót uzupełniający poz. 11 – proszę o potwierdzenie ilości 5,798 m2. Zdaniem

Wykonawcy powinno być 28,992 m2.

**Odp: W pozycji tej prawdopodobnie zaszła pomyłka, w kosztorysie ofertowym należy policzyć 28,992 m2.**

**Pytani**e **nr 4**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie remontu szachtów jest wyłącznie wymiana krat.

Prosimy o załączenie rysunku konstrukcyjnego kraty. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji istniejących krat i ponowny ich montaż.

**Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza renowacje istniejących krat.**

**Pytani**e **nr 5**

Proszę o informację, czy pod szachtem w zakresie w jakim styka się ze ścianą również ma zostać wykonana izolacja. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z demontażem oraz ponownym montażem szachtów.

**Odp: Pod szachtem należy również wykonać izolacje ścian. Brakujące pozycje w przedmiarze należy uzupełnić.**

**Pytani**e **nr 6**

Rysunek nr 16 w którym zgodnie z SIWZ znajduje się szczegółowy opis zamówienia zawiera detal sufitu podwieszanego, co nie jest zakresem zamówienia. Prosimy o korektę SIWZ oraz uzupełnienie dokumentacji o detal D3-izolacja pionowa stup fundamentowych.

**Odp: Sufit podwieszany nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i nie należy go brać pod uwagę.**

**Zamawiający dołączył do postępowania dokumentację projektową jaką posiada (Izolacja ściany została przedstawiona na rys. od nr 12 -18).**

**Pytani**e **nr 7**

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza korzystanie przez pacjentów z pomieszczenia Poradnia Dziecka Zdrowego za pomocą jednego wejścia.

**Odp: Tak, dopuszcza.**

**Pytani**e **nr 8**

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie Wykonawcy jest rozbiórka elementów wiatrołapów, odwodnienia, kanalizacji. Zdaniem wykonawcy jest to konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

**Odp: W zakresie wykonawcy są wszystkie prace związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. wykonanie izolacji ściany i odtworzenie stanu pierwotnego. Brakujące w przedmiarze pozycje należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.**

**Pytani**e **nr 9**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ - UMOWA rozliczenie robót jest kosztorysowe, będzie wynikać z rzeczywiście wykonanego zakresu prac, pomimo nieuwzględnienia ich w OPZ, a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z projektem, warunkami technicznymi, normami, zasadami BHP, itp.

**Odp: Tak.**

**Pytani**e **nr 10**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę ilości przedmiarowych w kosztorysie ofertowym?

**Odp: Tak, jeżeli jest to konieczne.**

**Pytani**e **nr 11**

Czy zamawiający dopuszcza zamianę nakładów robocizny, sprzętu, materiału w kosztorysie ofertowym?

**Odp: Tak, jeżeli jest to konieczne.**

**Pytani**e **nr 12**

W związku z koniecznością odkopania (od strony izolowanej ściany) muru oporowego znajdującego się od strony wschodniej zwracamy się z prośba o potwierdzenie przez Zamawiającego, że taka sytuacja została przez Projektanta sprawdzona oraz dopuszczona do realizacji bez dodatkowych uwarunkowań.

**Odp: Wszystkie wymagania zostały określone w projekcie budowlanym.**

**Pytani**e **nr 13**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesionymi sieciami mogącymi kolidować z prowadzonymi robotami lub potwierdzenie braku takiej kolizji.

**Odp: W załączeniu mapa do celów projektowych.**

**Pytani**e **nr 14**

W przedmiarze odległość od ściany na jakiej mają być realizowane prace na poziomie terenu (ok. 4,5 m nad poziomem wykopu) została wskazana 1,2m. Jest to zdecydowanie za mało, aby prace mogły być realizowane w sposób prawidłowy tak pod względem technicznym jak i BHP. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu m.in. rozbiórki kostki, robót ziemnych.

**Odp: Tak, jeżeli jest to konieczne.**

**Pytani**e **nr 15**

W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 9 lub 10 NIE – proszę o informację w jaki sposób

zostanie rozliczony większy zakres prac np. zakres prac z pytania nr 14.

**Odp: Odpowiedź na pytanie nr 9 brzmi TAK.**